setupyukonwinc_5x6n.htm

    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Todos os direitos reservados.

    SetupYukonWinC_5X6N.htm criado 2007-06-12

    Arquivo Leiame para SETUPYUKONWINC_5X6N.exe v10.15.5.3

    Suporte: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Este pacote contém os seguintes componentes de software:

    - Versão do Driver NDIS5 Miniport 10.15.5.3 para Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport Driver version 10.15.5.3 para Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniport Driver version 10.15.4.3 para Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniport Driver version 10.15.4.3 para Windows Vista (32 bit)
    - NDIS6 Miniport Driver version 10.15.4.3 para Windows Vista (64 bit)

    Este arquivo contém

1 Visão Geral
2 Arquivo Necessário
3 Instalação
4 Instalação Silenciosa

4.1 Instalação do Driver
4.2 Remoção do Driver
4.3 Reparação do Driver
4.4 Outras Opções

5 Solução de Problemas

## 1 Visão Geral

    O pacote de instalação do driver contém o Marvell Miniport Driver Installer
    Package para a Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Este arquivo LEIAME explica como instalar o pacote de instalação do driver
    numa máquina que esteja sob um dos seguintes sistemas operacionais:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Arquivo Necessário

    Para instalar o driver, é preciso o seguinte arquivo:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Instalação

    Nas versões plug&play do Windows, o adaptador é localizado, identificado e
    configurado automaticamente. Cancele todas as tentativas do sistema
    operacional de instalar o driver automaticamente.

    NOTA: Para instalar o driver você tem de se autenticar
          como usuário com direitos administrativos.

    Para instalar o driver, faça o seguinte:

    1. Execute o arquivo de configuração "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Siga as instruções apresentadas durante o
       processo de instalação.

## 4 Instalação Silenciosa

    Para fazer a instalação silenciosa do driver, é preciso executar os comandos
    a seguir.

4.1 Instalação do Driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Remoção do Driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Reparação do Driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Outras Opções

    Por default, o diretório de instalação é "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Ele pode ser alterado na variável "INSTALLDIR".

    Exemplo:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    O estado da instalação fica registrado no arquivo
    "%WINDIR%\YukonInstall.log". O caminho e nome do arquivo pode ser mudado,
    trocando "%WINDIR%\YukonInstall.log" pelo caminho e nome de arquivo
    preferido.

## 5 Solução de Problemas

    Se tiver algum problema com o seu pacote de instalação do driver, leia
    novamente as instruções acima e a documentação que acompanha o sistema
    operacional, com o máximo de atenção.

    Além disso, examine o arquivo de log de eventos do sistema (com o Event
    Viewer) e confira as inscrições feitas pelo Marvell Miniport Driver
    Installer Package. Se o seu problema não constar da lista ou se o erro
    persistir, mande o seu arquivo de log de eventos do sistema para o nosso
    suporte técnico.

    Para outras informações, entre em contato com o
    nosso suporte.

    *** Fim do Arquivo Leiame ***