setupyukonwinc_5x6n.htm

    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Alle rettigheder forbeholdes.

    SetupYukonWinC_5X6N.htm oprettet 2007-06-12

    Readme-fil for SETUPYUKONWINC_5X6N.exe v10.15.5.3

    Understøttende: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Denne programpakke indeholder følgende software-komponenter:

    - NDIS5 Miniport Driver-version 10.15.5.3 til Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport Driver-version 10.15.5.3 til Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniport Driver-version 10.15.4.3 til Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniport Driver-version 10.15.4.3 til Windows Vista (32 bit)
    - NDIS6 Miniport Driver-version 10.15.4.3 til Windows Vista (64 bit)

    Denne fil indeholder

1 Oversigt
2 Påkrævet fil
3 Installation
4 Silent installation

4.1 Installation af driver
4.2 Afinstallation af driver
4.3 Reparation af driver
4.4 Yderligere valgmuligheder

5 Fejlfinding

## 1 Oversigt

    Installationspakken til driveren indeholder Marvell Miniport Driver
    Installer Package til Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Denne README-fil forklarer, hvordan man installerer installationspakken til
    driveren på en maskine, der kører på et af de følgende operativsystemer:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Påkrævet fil

    For at installere driveren, er følgende fil påkrævet:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Installation

    Ved plug & play-Windowsversioner vil adapteren blive fundet, identificeret
    og konfigureret automatisk. Afbryd alle operativsystemets forsøg på at
    installere driveren automatisk.

    BEMÆRK: For at installere driveren skal du være logget på
                   med administratorrettigheder.

    For at installere driveren, fortsæt som følger:

    1. Udfør setup-filen "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Følg instruktionerne der vises under installationsproceduren.

## 4 Silent installation

    For silent installation af driveren skal følgende kommandoer gennemføres.

4.1 Installation af driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Afinstallation af driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Reparation af driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Yderligere valgmuligheder

    Som standard er installationsdrevet "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Det kan ændres ved at indstille den variable "INSTALLDIR".
    Eksempel:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Installationens status er registreret i filen "%WINDIR%\YukonInstall.log".
    Registreringsfilens sti og navn kan ændres ved at erstatte
    "%WINDIR%\YukonInstall.log" med den foretrukne sti og navn.

## 5 Fejlfinding

    Hvis du oplever problemer med din driver-installationspakke, beder vi dig
    læse instruktionerne ovenfor igen og omhyggeligt gennemgå dokumentationen,
    der blev leveret med systemet.

    Derudover henviser vi til systemets registreringsfil (ved hjælp af Event
    Viewer), og beder dig undersøge den for posteringer fra Marvell Miniport
    Driver Installer Package. Hvis dit problem ikke findes på listen, eller hvis
    fejlen fortsætter, beder vi dig sende din systemregistreringsfil til vores
    tekniske afdeling.

    For yderligere oplysninger, kontakt venligst vores tekniske afdeling.

    *** Slut på Readme-fil ***