setupyukonwinc_5x6n.htm

    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Todos los derechos reservados.

    SetupYukonWinC_5X6N.htm creado el 2007-06-12

    Archivo Léame para SETUPYUKONWINC_5X6N.exe v10.15.5.3

    Compatibilidad: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Este paquete contiene los siguientes componentes de software:

    - Controlador de minipuerto NDIS5 versión 10.15.5.3 para Windows 2000
    - Controlador de minipuerto NDIS5.1 versión 10.15.5.3 para Windows XP/Server 2003 (32 bits)
    - Controlador de minipuerto NDIS5.1 versión 10.15.4.3 para Windows XP/Server 2003 (64 bits)
    - Controlador de minipuerto NDIS6 versión 10.15.4.3 para Windows Vista (32 bits)
    - Controlador de minipuerto NDIS6 versión 10.15.4.3 para Windows Vista (64 bits)

    Contenido del archivo:

1 Visión general
2 Archivo requerido
3 Instalación
4 Instalación silenciosa

4.1 Instalación del controlador
4.2 Desinstalación del controlador
4.3 Reparación del controlador
4.4 Otras opciones

5 Localización de problemas

## 1 Visión general

    El paquete de instalación del controlador contiene el Marvell Miniport
    Driver Installer Package para Marvell Yukon Ethernet Controller.

    En el archivo Léame se explica el modo de instalar el paquete de instalación
    del controlador en su equipo con uno de los siguientes sistemas operativos:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Archivo requerido

    Para instalar el controlador se requiere el siguiente
    archivo:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Instalación

    En las versiones Plug & Play de Windows, el adaptador se detecta, identifica
    y configura automáticamente. Cancele todo intento del sistema operativo de
    instalar el controlador automáticamente.

    NOTA: Para instalar el controlador deberá iniciar una
              sesión de usuario con los derechos del
              administrador.

    Proceda como sigue para instalar el controlador:

    1. Ejecute el archivo de instalación "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla
        durante el proceso de instalación.

## 4 Instalación silenciosa

    Para poder instalar el controlador con la instalación silenciosa sigua los
    siguientes comandos.

4.1 Instalación del controlador

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Desinstalación del controlador

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Reparación del controlador

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Otras opciones

    El directorio de instalación por defecto es "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Éste se puede cambiar ajustando la variable "INSTALLDIR".

    Ejemplo:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    El estado de la instalación se registra en este archivo
    "%WINDIR%\YukonInstall.log". La ruta y el nombre del archivo de registro se
    puede cambiar sustituyendo "%WINDIR%\YukonInstall.log" por la ruta y el
    nombre deseados.

## 5 Localización de problemas

    Si detectara algún problema con su paquete de instalación del controlador,
    vuelva a leer atentamente las instrucciones indicadas arriba en Léame y la
    información suministrada con el sistema operativo.

    Además puede consultar el archivo de registro del evento del sistema (usando
    el Visor de sucesos) y compruebe las entradas del Marvell Miniport Driver
    Installer Package. Si su problema no aparece en la lista o el error
    persiste, envíe su archivo de registro de eventos del sistema a nuestro
    departamento de asistencia técnica.

    Para más información, póngase en contacto con nuestro
    equipo de asistencia.

    *** Fin del archivo Léame ***