setupyukonwinc_5x6n.htm

    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Tous droits réservés.

    SetupYukonWinC_5X6N.htm créé 2007-06-12

    Fichier Lisezmoi pour SETUPYUKONWINC_5X6N.exe v10.15.5.3

    Gérant le matériel: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Le présent progiciel comprend les logiciels suivants :

    - Pilote de miniport NDIS5 version 10.15.5.3 pour Windows 2000
    - Pilote de miniport NDIS5.1 version 10.15.5.3 pour Windows XP/Server 2003 (32 bits)
    - Pilote de miniport NDIS5.1 version 10.15.4.3 pour Windows XP/Server 2003 (64 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6 version 10.15.4.3 pour Windows Vista (32 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6 version 10.15.4.3 pour Windows Vista (64 bits)

    Ce fichier contient

1 Généralités
2 Fichier requis
3 Installation
4 Installation automatique

4.1 Installation du pilote
4.2 Suppression du pilote
4.3 Restauration du pilote
4.4 Options supplémentaires

5 Résolution des problèmes

## 1 Généralités

    Le programme d'installation contient le Marvell Miniport Driver Installer
    Package pour la Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Ce fichier LISEZMOI décrit la procédure d'installation du logiciel
    d'installation du pilote sur un ordinateur utilisant un des systèmes
    d'exploitation suivants :

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Fichier requis

    Pour installer le pilote, le fichier suivant est
    nécessaire :

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Installation

    Sur les versions Plug&Play de Windows, l'adaptateur est détecté, identifié
    et configuré automatiquement. Annulez tous les essais du système
    d'exploitation pour installer automatiquement le pilote.

    REMARQUE : Pour installer le pilote, vous devez être
               connecté comme utilisateur ayant des droits
               d'administrateur.

    Pour installer le pilote, procéder de la manière
    suivante :

    1. Lancez le fichier d'installation "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Suivrez les instructions affichées au cours de la
        procédure d'installation.

## 4 Installation automatique

    Pour installer le pilote automatiquement, les commandes suivantes doivent
    être exécutées.

4.1 Installation du pilote

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Suppression du pilote

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Restauration du pilote

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Options supplémentaires

    Le répertoire d'installation par défaut est "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Il peut être modifié en paramétrant la variable "INSTALLDIR".

    Example :

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Le statut de l'installation est enregistré dans le fichier
    "%WINDIR%\YukonInstall.log". Le nom et le chemin d'accès du fichier journal
    peuvent être modifiés en remplaçant "%WINDIR%\YukonInstall.log" par le nom
    et le chemin souhaités.

## 5 Résolution des problèmes

    Si vous rencontrez des problèmes avec votre logiciel d'installation du
    pilote, veuillez relire attentivement les instructions ci-dessus ainsi que
    la documentation fournie avec le système d'exploitation.

    En outre, référez-vous au fichier journal d'événement système (dans
    l'Observateur d'événements) et recherchez des entrées provenant du Marvell
    Miniport Driver Installer Package. Si votre problème n'est pas listé ou que
    l'erreur persiste, veuillez envoyer ce fichier journal à notre équipe
    d'assistance technique.

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter
    notre assistance technique.

    *** Fin du fichier Lisezmoi ***