setupyukonwinc_5x6n.htm

    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Alle Rechte vorbehalten.

    SetupYukonWinC_5X6N.htm erstellt 2007-06-12

    Readme-Datei für SETUPYUKONWINC_5X6N.exe v10.15.5.3

    Unterstützte Hardware: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Dieses Paket enthält die folgenden Software-Komponenten:

    - NDIS5 Miniport-Treiber Version 10.15.5.3 für Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport-Treiber Version 10.15.5.3 für Windows XP/Server 2003 (32 Bit)
    - NDIS5.1 Miniport-Treiber Version 10.15.4.3 für Windows XP/Server 2003 (64 Bit)
    - NDIS6 Miniport-Treiber Version 10.15.4.3 für Windows Vista (32 Bit)
    - NDIS6 Miniport-Treiber Version 10.15.4.3 für Windows Vista (64 Bit)

    Inhalt dieser Datei

1 Überblick
2 Erforderliche Datei
3 Installation
4 Stille Installation

4.1 Installieren des Treibers
4.2 Entfernen des Treibers
4.3 Reparieren des Treibers
4.4 Weitere Optionen

5 Fehlerbehebung

## 1 Überblick

    Das Treiberinstallationspaket enthält den Marvell Miniport Driver Installer
    Package für die Marvell Yukon Ethernet Controller.

    In dieser README-Datei wird der Installationsvorgang für das
    Treiberinstallationspaket auf einem Rechner mit einem der folgenden
    Betriebssysteme beschrieben:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Erforderliche Datei

    Zum Installieren des Treibers wird die folgende Datei
    benötigt:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Installation

    Bei Windows-Versionen mit Plug & Play wird der Adapter automatisch gefunden,
    identifiziert und konfiguriert. Wenn das Betriebssystem versucht, den
    Treiber automatisch zu installieren, brechen Sie diesen Vorgang ab.

    HINWEIS: Um den Treiber installieren zu können, müssen
             Sie als Benutzer mit Administratorrechten
             angemeldet sein.

    Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Treiber zu
    installieren:

    1. Führen Sie die Setup-Datei "SetupYukonWinC_5X6N.exe" aus.
    2. Befolgen Sie die Anweisungen, die während des
       Installationsvorgangs auf dem Bildschirm angezeigt
       werden.

## 4 Stille Installation

    Folgende Befehle müssen ausgeführt werden, um eine stille Installation des
    Treibers durchzuführen.

4.1 Installieren des Treibers

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Entfernen des Treibers

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Reparieren des Treibers

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Weitere Optionen

    Das vorgegebene Installationsverzeichnis ist
    "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Sie können das Verzeichnis ändern,
    indem Sie die Variable "INSTALLDIR" setzen.

    Beispiel:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Der Installationsstatus wird in der Datei "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    protokolliert. Sie können den Pfad und den Namen der Protokolldatei ändern,
    indem Sie "%WINDIR%\YukonInstall.log" durch den gewünschten Pfad und
    Dateinamen ersetzen.

## 5 Fehlerbehebung

    Falls Probleme bei der Installation Ihres Treiberinstallationspakets
    auftreten, lesen Sie die obigen Anweisungen und die Dokumentation Ihres
    Betriebssystems erneut genau durch.

    Sehen Sie auch im Ereignisprotokoll Ihres Systems (über die Ereignisanzeige)
    nach, ob Einträge von Marvell Miniport Driver Installer Package vorhanden
    sind. Wenn Ihr Problem nicht aufgeführt ist oder der Fehler sich nicht
    beheben lässt, senden Sie die Ereignisprotokolldatei Ihres Systems an
    unseren technischen Support.

    Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Support.

    *** Ende der Readme-Datei ***