setupyukonwinc_5x6n.htm

    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Все права защищены.

    Файл SetupYukonWinC_5X6N.htm создан 2007-06-12

    Файл Readme для SETUPYUKONWINC_5X6N.exe версии 10.15.5.3

    Поддержка: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Данный пакет содержит следующие программные компоненты:

    - NDIS5 Miniport драйвер версии 10.15.5.3 для Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport драйвер версии 10.15.5.3 для Windows XP/Server 2003 (32 бит)
    - NDIS5.1 Miniport драйвер версии 10.15.4.3 для Windows XP/Server 2003 (64 бит)
    - NDIS6 Miniport драйвер версии 10.15.4.3 для Windows Vista (32 бит)
    - NDIS6 Miniport драйвер версии 10.15.4.3 для Windows Vista (64 бит)

    Содержание

1 Обзор
2 Необходимый файл
3 Установка
4 Установка без запросов

4.1 Установка драйвера
4.2 Удаление драйвера
4.3 Восстановление драйвера
4.4 Дополнительные опционы

5 Устранение неполадок

## 1 Обзор

    Установочный пакет драйвера содержит Marvell Miniport Driver Installer
    Package, предназначенный для Marvell Yukon Ethernet Controller.

    В этом файле README объясняется, как установить установочный пакет драйвера
    на компьютер, на котором выполняется одна из следующих операционных систем:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Необходимый файл

    Для установки драйвера необходим следующий файл:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Установка

    В версиях Windows с поддержкой "plug & play" адаптер обнаруживается,
    определяется и конфигурируется системой автоматически. Чтобы установить
    драйвер, отмените все попытки операционной системы выполнить автоматическую
    установку драйвера.

    ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы установить драйвер, вы должны войти в
                систему как пользователь с правами
                администратора.

    Для установки драйвера выполните следующие шаги:

    1. Выполните файл установки "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Следуйте указаниям, отображаемым во время установки.

## 4 Установка без запросов

    Чтобы установить драйвер без запросов, необходимо выполнить следующие
    команды.

4.1 Установка драйвера

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Удаление драйвера

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Восстановление драйвера

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Дополнительные опционы

    По умолчанию драйвер устанавливается в папку
    "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Это папку можно изменить с помощью
    переменной "INSTALLDIR".

    Пример:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Установка регистрируется в файле "%WINDIR%\YukonInstall.log". Можно указать
    другой путь и имя файла журнала, заменив "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    соответствующим путем и именем файла.

## 5 Устранение неполадок

    Если при установке установочного пакета драйвера возникают какие-либо
    неполадки, прочитайте еще раз вышеприведенные указания и документацию,
    поставляемую с операционной системой.

    Дополнительно просмотрите файл журнала системных событий (с помощью
    приложения Event Viewer), обращая внимание на записи, полученные из Marvell
    Miniport Driver Installer Package. Если неполадка не указана в журнале, или
    если ошибку устранить не удается, отправьте файл журнала системных событий в
    службу нашей технической поддержки.

    Для получения дополнительных сведений обращайтесь в
    службу технической поддержки.

    *** Конец файла Readme ***