setupyukonwinc_5x6n.htm

    ©Copyright 2007 Marvell®.
    All rights reserved.

    SetupYukonWinC_5X6N.htm 2007-06-12 作成

    SETUPYUKONWINC_5X6N.exe v10.15.5.3 に関する Readme ファイル

    サポート： Marvell Yukon Ethernet Controller

    本パッケージには以下のソフトウェア・コンポーネントが含まれています。

    - NDIS5 Miniport ドライバ バージョン 10.15.5.3 for Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport ドライバ バージョン 10.15.5.3 for Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniport ドライバ バージョン 10.15.4.3 for Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniport ドライバ バージョン 10.15.4.3 for Windows Vista (32 bit)
    - NDIS6 Miniport ドライバ バージョン 10.15.4.3 for Windows Vista (64 bit)

    このファイルの内容は以下の通りです。

1 概要
2 必要なファイル
3 インストール
4 サイレントインストール

4.1 ドライバのインストール
4.2 ドライバの削除
4.3 ドライバの修復
4.4 その他のオプション

5 トラブルシューティング

## 1 概要

    このドライバのインストールパッケージにはMarvell Yukon Ethernet Controller 向けMarvell Miniport
    Driver Installer Packageが含まれています。

    このREADMEファイルは以下のいずれかのオペレーティングシステムが 動作しているマシンにおけるドライバのインストール方法を 説明しています。

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 必要なファイル

    ドライバをインストールするには、以下のファイルが必要です。

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 インストール

    プラグ＆プレイが可能なWindowsのバージョンでは、アダプタの 認識、識別、設定が自動的に行われます。これらのオペレーティングシステム
    がドライバを自動的にインストールしようとした場合は、キャンセル してください。

    注意:ドライバをインストールするには、アドミニストレータ権限を持つ
       ユーザでログインインする必要があります。

    ドライバをインストールするには以下の手順に従ってください。

    1. 「SetupYukonWinC_5X6N.exe」 を実行する
    2. インストール中に表示される指示に従う

## 4 サイレントインストール

    ドライバをサイレントインストールするには、 以下のコマンドを実行してください。

4.1 ドライバのインストール

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 ドライバの削除

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 ドライバの修復

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 その他のオプション

    デフォルトでは、インストールのディレクトリは 「%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver」です。
    環境変数「INSTALLDIR」の設定により変更できます。

    例：

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    インストールの状態は以下のファイルに書き込まれます。 「%WINDIR%\YukonInstall.log」ログファイルのパスと名前は
    「%WINDIR%\YukonInstall.log」を 任意のパスとファイル名に置き換えることにより変更できます。

## 5 トラブルシューティング

    ドライバのインストール中に問題が発生した場合は、 上記の説明および オペレーティングシステムに付属のドキュメントを、 再度注意深くお読みください。

    さらに、Event Viewerを使用して、 システムイベントログファイルを参照し、Marvell Miniport Driver Installer
    Package からのエントリをチェックしてください。 問題が見つからないまたはエラーが続く場合は、
    システムイベントログファイルをテクニカルサポートまで送ってください。

    詳細については当社サポートまでお問い合わせください。

    *** Readmeファイルの終了 ***