setupyukonwinc_5x6n.htm

    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Wszelkie prawa zastrzeżone.

    SetupYukonWinC_5X6N.htm utworzono 2007-06-12

    Plik Readme dla SETUPYUKONWINC_5X6N.exe v10.15.5.3

    Obsługuje: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Niniejszy pakiet zawiera następujące komponenty oprogramowania:

    - Sterownik miniportu NDIS5 wersja 10.15.5.3 dla Windows 2000
    - Sterownik miniportu NDIS5.1 wersja 10.15.5.3 dla Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - Sterownik miniportu NDIS5.1 wersja 10.15.4.3 dla Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - Sterownik miniportu NDIS6 wersja 10.15.4.3 dla Windows Vista (32 bit)
    - Sterownik miniportu NDIS6 wersja  10.15.4.3 dla Windows Vista (64 bit)

    Zawartość pliku

1 Informacje ogólne
2 Wymagany plik
3 Instalacja
4 Instalacja dyskretna

4.1 Instalacja sterownika
4.2 Usuwanie sterownika
4.3 Naprawa sterownika
4.4 Dalsze opcje

5 Rozwiązywanie problemów

## 1 Informacje ogólne

    Pakiet instalacyjny sterownika zawiera Marvell Miniport Driver Installer
    Package dla kart Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Plik README zawiera informacje na temat instalacji pakietu instalacyjnego na
    komputerze wyposażonym w jeden z następujących systemów operacyjnych:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Wymagany plik

    Aby zainstalować sterownik, wymagany jest plik:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Instalacja

    W wersji plug and play systemu Windows karta jest automatycznie
    identyfikowana i konfigurowana. Anuluj wszystkie próby systemu mające na
    celu automatyczne zainstalowanie sterownika.

    UWAGA: Aby zainstalować sterownik, należy zalogować się
           jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

    Aby zainstalować sterownik, wykonaj następujące czynności:

    1. Uruchom plik instalacyjny "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
       podczas procedury instalacji.

## 4 Instalacja dyskretna

    Aby zainstalować sterownik dyskretnie, należy wykonać poniższe polecenia.

4.1 Instalacja sterownika

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Usuwanie sterownika

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Naprawa sterownika

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Dalsze opcje

    Domyślnym katalogiem instalacyjnym jest "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Można go zmienić po ustawieniu zmiennej "INSTALLDIR".

    Przykład:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Status instalacji jest rejestrowany w pliku "%WINDIR%\YukonInstall.log".
    Ścieżkę i nazwę pliku można zmienić zastępując "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    wybraną ścieżką i nazwą.

## 5 Rozwiązywanie problemów

    W przypadku problemów z pakietem instalacyjnym sterownika przeczytaj
    ponownie powyższą instrukcję i dokumentację dołączoną do systemu
    operacyjnego.

    Dodatkowo sprawdź plik dziennika systemu (używając Event Viewer) i sprawdź
    wpisy pochodzące ze sterownika Marvell Miniport Driver Installer Package.
    Jeśli Twój problem nie jest wymieniony lub błąd nie ustępuje, prześlij plik
    dziennika systemu do działu pomocy technicznej naszej firmy.

    Dalsze informacje można uzyskać w dziale pomocy.

    *** Koniec pliku Readme ***